//RTL8723B_MP_Parameter_D-cut_v17_20150211
#[v1][Exact]#
#[2.4G][A]#
[1Tx] 0xe08	0x0000ff00	 	 0 0 19 0 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)={1M}
[1Tx] 0x86c	0xffffff00	 	 16 17 18  0 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)={11M 5.5M 2M}
[1Tx] 0xe00	0xffffffff		 20 21 22 22 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)={18M 12M 9M 6M}
[1Tx] 0xe04	0xffffffff		 14 16 18 19 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)={54M 48M 36M 24M}
[1Tx] 0xe10	0xffffffff		 19 20 21 22 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS3 MCS2 MCS1 MCS0}
[1Tx] 0xe14	0xffffffff		 13 15 17 18 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS7 MCS6 MCS5 MCS4}
#[END]#
0xffff 0xffff
