//RL6310_MAC_PHY_RF_Parameter_8881A_Merge_V005_20140717
//RL6310_MAC_PHY_RF_Parameter_8881AB_v003_20130904
//RTK Version
#[v1][Exact]#
#[2.4G][A]#
0xc20 	16 17 18 19	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)={11M 5.5M 2M 1M}
0xc24 	18 19 19 19	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)={18M 12M 9M 6M}
0xc28 	15 16 16 17	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)={54M 48M 36M 24M}
0xc2c	18 19 19 19	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS3 MCS2 MCS1 MCS0}
0xc30	14 15 16 17	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS7 MCS6 MCS5 MCS4}
0xc34	18 19 19 19	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS11 MCS10 MCS9 MCS8}
0xc38	14 15 16 17	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS15 MCS14 MCS13 MCS12}
#[END]#
			
#[2.4G][B]#
0xe20	16 17 18 19	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)={11M 5.5M 2M 1M}
0xe24	19 19 19 19	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)={18M 12M 9M 6M}
0xe28	15 16 16 17	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)={54M 48M 36M 24M}
0xe2c	18 19 19 19	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS3 MCS2 MCS1 MCS0}
0xe30	14 15 16 17	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS7 MCS6 MCS5 MCS4}
0xe34	18 19 19 19	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS11 MCS10 MCS9 MCS8}
0xe38	14 15 16 17	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS15 MCS14 MCS13 MCS12}
#[END]#
			
#[5G][A]#
0xc24	19 19 19 19	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)={18M 12M 9M 6M}
0xc28	16 17 17 18	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)={54M 48M 36M 24M}
0xc2c	19 19 19 19	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS3 MCS2 MCS1 MCS0}
0xc30	15 16 17 18	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS7 MCS6 MCS5 MCS4}
0xc34	19 19 19 19	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS11 MCS10 MCS9 MCS8}
0xc38	15 16 17 18	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS15 MCS14 MCS13 MCS12}
0xc3c	19 19 19 19	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=VHT1SS_{MCS3 MCS2 MCS1 MCS0}
0xc40	15 16 17 18	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=VHT1SS_{MCS7 MCS6 MCS5 MCS4}
0xc44	19 19 13 14	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)={VHT2SS{MCS1 MCS0} VHT1SS_{MC9 MCS8}}
0xc48	17 18 19 19	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=VHT2SS_{MCS5 MCS4 MCS3 MCS2}
0xc4c	13 14 15 16	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=VHT2SS_{MCS9 MCS8 MCS7 MCS6}
#[END]#
		
#[5G][B]#			
0xe24	19 19 19 19	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)={18M 12M 9M 6M}
0xe28	16 17 17 18	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)={54M 48M 36M 24M}
0xe2c	19 19 19 19	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS3 MCS2 MCS1 MCS0}
0xe30	15 16 17 18	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS7 MCS6 MCS5 MCS4}
0xe34	19 19 19 19	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS11 MCS10 MCS9 MCS8}
0xe38	15 16 17 18	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS15 MCS14 MCS13 MCS12}
0xe3c	19 19 19 19	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=VHT1SS_{MCS3 MCS2 MCS1 MCS0}
0xe40	15 16 17 18	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=VHT1SS_{MCS7 MCS6 MCS5 MCS4}
0xe44	19 19 13 14	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)={VHT2SS{MCS1 MCS0} VHT1SS_{MC9 MCS8}}
0xe48	17 18 19 19	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=VHT2SS_{MCS5 MCS4 MCS3 MCS2}
0xe4c	13 14 15 16	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=VHT2SS_{MCS9 MCS8 MCS7 MCS6}
#[END]#
0xffff 0xffff
