//RL6310_MAC_PHY_RF_Parameter_8881A_Merge_V005_20140717
//RL6310_MAC_PHY_RF_Parameter_8881AN_v006_20140115
//RL6310_MAC_PHY_RF_Parameter_8881AN_v01_20130904
//RTK Version
#[v1][Exact]#
#[2.4G][A]#	
0xc20	17 17 17 17	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)={11M 5.5M 2M 1M}
0xc24	17 17 17 17	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)={18M 12M 9M 6M}
0xc28	15 16 17 17	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)={54M 48M 36M 24M}
0xc2c	17 17 17 17	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS3 MCS2 MCS1 MCS0}
0xc30	14 15 16 17	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS7 MCS6 MCS5 MCS4}
0xc34	17 17 17 17	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS11 MCS10 MCS9 MCS8}
0xc38	14 15 16 17	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS15 MCS14 MCS13 MCS12}
#[END]#
			
#[2.4G][B]#			
0xe20	17 17 17 17	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)={11M 5.5M 2M 1M}
0xe24	17 17 17 17	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)={18M 12M 9M 6M}
0xe28	15 16 17 17	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)={54M 48M 36M 24M}
0xe2c	17 17 17 17	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS3 MCS2 MCS1 MCS0}
0xe30	14 15 16 17	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS7 MCS6 MCS5 MCS4}
0xe34	17 17 17 17	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS11 MCS10 MCS9 MCS8}
0xe38	14 15 16 17	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS15 MCS14 MCS13 MCS12}
#[END]#
			
#[5G][A]#			
0xc24	16 16 17 17	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)={18M 12M 9M 6M}
0xc28	14 15 16 16	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)={54M 48M 36M 24M}
0xc2c	16 16 16 16	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS3 MCS2 MCS1 MCS0}
0xc30	13 14 14 15	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS7 MCS6 MCS5 MCS4}
0xc34	16 16 16 16	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS11 MCS10 MCS9 MCS8}
0xc38	13 14 14 15	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS15 MCS14 MCS13 MCS12}
0xc3c	16 16 16 16	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=VHT1SS_{MCS3 MCS2 MCS1 MCS0}
0xc40	13 14 14 15	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=VHT1SS_{MCS7 MCS6 MCS5 MCS4}
0xc44	16 16 11 12	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)={VHT2SS{MCS1 MCS0} VHT1SS_{MC9 MCS8}}
0xc48	14 15 16 16	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=VHT2SS_{MCS5 MCS4 MCS3 MCS2}
0xc4c	11 12 13 14	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=VHT2SS_{MCS9 MCS8 MCS7 MCS6}
#[END]#
		
#[5G][B]#					
0xe24	16 16 17 17	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)={18M 12M 9M 6M}
0xe28	14 15 16 16	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)={54M 48M 36M 24M}
0xe2c	16 16 16 16	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS3 MCS2 MCS1 MCS0}
0xe30	13 14 14 15	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS7 MCS6 MCS5 MCS4}
0xe34	16 16 16 16	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS11 MCS10 MCS9 MCS8}
0xe38	13 14 14 15	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS15 MCS14 MCS13 MCS12}
0xe3c	16 16 16 16	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=VHT1SS_{MCS3 MCS2 MCS1 MCS0}
0xe40	13 14 14 15	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=VHT1SS_{MCS7 MCS6 MCS5 MCS4}
0xe44	16 16 11 12	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)={VHT2SS{MCS1 MCS0} VHT1SS_{MC9 MCS8}}
0xe48	14 15 16 16	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=VHT2SS_{MCS5 MCS4 MCS3 MCS2}
0xe4c	11 12 13 14	 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=VHT2SS_{MCS9 MCS8 MCS7 MCS6}
#[END]#
0xffff 0xffff
