//RTL8192E_MAC_PHY_Parameter_v029_MP_20140219 - LTE blocking
0x7F	0x00082  // for C cut POW_SYN	
0x81	0x3FC00 // for C cut POW_BB_filter	
0x00	0x30000                                                                                               	
0x08	0x08400  //DC leakage                                                                                 	
0x18	0x00407                                                                                               	
0x19	0x00012 //(120918): RC calibration : 1b[4] 1b[1]                                                   	
0x1B   	0x00064 //(121226): default 00  for CCK ACPR  	
0x1E	0x80009                                                                                               	
0x1F	0x00880                                                                                               	
0x2F	0x1A060                                                                                               	
0x3F	0x00000                                                                                               	
0x42	0x060C0                                                                                               	
0x57	0xd0000  //for 80M OFDM(right) spur                                                                   	
0x58	0xBE180                                                                                               	
0x67	0x01552                                                                                               	
0x83	0x00000                                                                                               	
0xB0	0xFF9F1                                                                                          	
0xB1	0x55418                                                                                               	
0xB2	0x8CC00  //VCO current                                                                                	
0xB4	0x43083  //KVCO                                                                                       	
0xB5	0x08166  //5G LO buffier increase current                                                             	
0xB6	0x0803E  // SDM neg edge                                                                              	
0xB7	0x1C69f  //LPF                                                                                        	
0xB8	0x0407F  //LPF Defalt:080FF reduce R3 (121005) RDC Lily                                                                                         	
0xB9	0x80001  //Defalt:80001  CV curve offset +1 for 25C (121005) RDC Lily                                                                                              	
0xBA	0x40001 //0x40000 : SDM 3 change 2 order for in-band noise floor  check 40M spur for CH7?            	
0xBB	0x00400                                                                                               	
0xBF	0xC0000                                                                                               	
0xC2	0x02400                                                                                               	
0xC3	0x00009                                                                                               	
0xC4	0x40C91                                                                                               	
0xC5	0x99999                                                                                               	
0xC6	0x000A3                                                                                               	
0xC7	0x88820                                                                                               	
0xC8	0x76C06                                                                                               	
0xC9	0x00000                                                                                               	
0xCA	0x80000                                                                                               	
0x1C	0x00000                                                                                               	
//0xB6	0x0803E	
//0xB2	0x8CC00  //VCO current                                                                                	

//phking  		
0xDF	0x00180                     	
0xEF	0x001a0                     	
0x51	0x69545  //0x6b25d :spur    	
0x52	0x7E45E	
0x53	0x00071  // [1:0] for Tx EVM shrink                          	
0x56	0x51FF3                          	
0x35	0x000a8   // a8=ba                         	
0x35	0x001e2  //CCK DY swing TX EVM    	
0x35	0x002a8 //OFDM                   	
0x36	0x01C24                          	
0x36	0x09C24                          	
0x36	0x11C24                          	
0x36	0x19C24                          	
0x18	0x00C07                          	
0X5A	0x48000 //TX IMR 4Be00 // 8bd00           	
0X19	0x739d0                          	


//For MP Chip power saving (92EE) 		
0x34	0xadd7                      	
0x34	0x9dd4                     	
0x34	0x8dd1                    	
0x34	0x7dce                      	
0x34	0x6dcb                      	
0x34	0x5dc8   //0x5cea           	
0x34	0x4dc5   //0x4ce7           	
0x34	0x34cc   //0x34e7           	
0x34	0x244f   //0x246a           	
0x34	0x144c   //0x1467           	
0x34	0x0014  //0x0068           	



//phking  		
0x00	0x30159 //RX mode     	
// RX setting 20111118  		
0x84	0x68180 // update by Hillo for better IMR                                   	
0x86	0x0014e  // LNA switch by BB control modified by Hillo	
0x87	0x49f80  // modified by Hillo                                  	
0x8e	0x65540                                   	
0x8f	0x88000                                   	
// RX gain table 20111118    		
0xef 	0x020A0 //Rx gaintable WE                	
0x3b 	0xf52b0                                  	
0x3b 	0xef7b0                                  	
0x3b 	0xd4fb0                                  	
0x3b 	0xcf060                                  	
0x3b 	0xb0090                                  	
0x3b 	0xa0080                                  	
0x3b 	0x90080                                  	
0x3b 	0x8f780                                  	
0x3b 	0x70730    // update for CS     0x7c2b0                                  	
0x3b 	0x60fb0    // CS gain table              	
0x3b 	0x5ffa0   //54fb0                        	
0x3b 	0x40620   // update for CS    0x407a0    //  CS gain table             	
0x3b 	0x37090   // C-cut                                  	
0x3b 	0x20080                                  	
0x3b 	0x1f060 // HG for CCK  	
0x3b 	0x0ffb0 // ULG for CCK	
0xef 	0x000A0 //Rx gaintable WEb               	


0xfe
//LC calibration start		
//0xb1	0x55400	
0x18	0x0fc07  //LC calibration	
0xfe
0xfe
0xfe
0xfe

//0xb1	0x55418	
//LC calibration end		

0x1e	0x00001	
0x1f	0x80000	
0x00	0x33e70 //RX mode //pc_wang only	

0xffff 0xffff